**Checklista för servicetjänster
av kylsystem i fastigheter**

**Anläggning:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Datum:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adress/fastighet:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Märkning:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Köldmedie:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Mängd:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Försörjning (rum, ventilationsaggregat, kylbafflar):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# GRUNDDATA

|  |  |
| --- | --- |
| Börvärde för kyla |  |
| Ev avtalad höjning av temperatur natt och helg |  |
| Pumpstopp baseras på 3-dygnsmedeltemperatur vid, oC |  |
| Riktvärde för temperaturdifferens, ΔT vid kyla, oC (ex > 8 oC) |  |

# KONTROLLRAPPORT

|  |  |
| --- | --- |
| Kontrollera börvärden  |  |
| Kontrollera att pumpstoppen fungerar och vid rätt temperatur |  |
| Kontrollera att “pumpmotioneringen” fungerar |  |
| Kontrollera att daggpunktsreglering (kylbafflar) fungerar |  |
| Kontrollera att kyldrift blockeras vid nattkylning med ventilation |  |

# KONTROLLRAPPORT FÖR ANLÄGGNINGAR ÖVER 3 KG KÖLDMEDIA

För anläggningar med mer än 3 kg köldmedia skall årlig kontroll utföras som journalförs enligt Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningens rekommendationer, t ex i Journalpärm.

**Kontroll senast genomförd (om utförd av annan entreprenör):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Rapport nummer:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Noteringar i rapport:** (Godkänd, läckage, försmutsning, mm) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vid servicebesök skall alltid även SWEDACs kontrollrapport, ”Kontrollrapport vid ”kontroll för läckage” av kyl-/värmepumputrustningar med HCFC/HFC-köldmedier enligt SFS 2007:846” ifyllas och en kopia lämnas till kunden.

# KONTROLLRAPPORT FÖR ANLÄGGNINGAR UNDER 3 KG KÖLDMEDIA

För anläggningar med mindre än 3 kg köldmedia skall årlig kontroll utföras som journalförs enligt Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningens rekommendationer, t ex i Journalpärm.

**Kontroll senast genomförd (om utförd av annan entreprenör):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Rapport nummer:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Noteringar i rapport:** (Godkänd, läckage, försmutsning, mm) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**GENERELLT**

**Vad styr kylmaskinen?** (Extern styrning ex vent, rumstermostat eller egen styrning)

Förslag till åtgärder: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Övrigt**

Förslag till åtgärder: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

